**КИНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СЦЕН ГАУК «СГАТД»**

|  |  |
| --- | --- |
| **БОЛЬШАЯ СЦЕНА** | **МАЛАЯ СЦЕНА** |
| Видеосервер (CPU Intel Core i7-7700K; GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, VRAM 10 GB GDDR6X; RAM 32 GB DDR4; ROM 2 TB SSD NVMe PCI-e 3.0; Capture card Blackmagic DeckLink Mini Recorder 4K) | Apple MacBook Pro 16 Late 2019 (CPU Intel Core i9-9880H; GPU AMD Radeon Pro 5500M, VRAM 4 GB GDDR6; RAM 16 GB DDR4; ROM 1 TB SSD NVMe PCI-e 3.0; 4 Thunderbolt 3) |
| Инсталляционный проектор Epson EB-L1755U: Лазерный источник света, разрешение: WUXGA (1920×1200), яркость: 15 000 ANSI lm (стационарное расположение в зрительном зале с фронта сцены) | Проектор Epson EB-L630U |
| Инсталляционный проектор Epson EB-L1755U: Лазерный источник света, разрешение: WUXGA (1920×1200), яркость: 15 000 ANSI lm (стационарное расположение в арьере сцены) |  |